    Fichier   C:\DEVEL\EXEMPLES\exMart\envoiLionel\±Ucarla_modfie2.mdf
                IFREMER - Module DCP - le   11/07/04 - 01:21:17                

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Nombre de noeuds
68

Description des Noeuds
1   1024.187    661.844    -84.265          1 2 Flotteur Principal
2   1024.289    661.866    -87.632          1 5 BACHE
3   1024.037    661.823    -86.666          1 6 Liaison nulle
4   1024.155    661.840    -84.966          1 3 bouee 4 L
5   1024.171    661.842    -84.666          1 3 bouee 4 L
6   1024.166    661.842    -84.766          1 3 bouee 4 L
7   1024.143    661.838    -85.166          1 3 bouee 4 L
8   1024.183    661.844    -84.365          1 6 Liaison nulle
9   1024.180    661.843    -84.465          1 3 bouee 4 L
10   1024.161    661.841    -84.866          1 3 bouee 4 L
11   1024.176    661.843    -84.566          1 3 bouee 4 L
12   1024.137    661.837    -85.266          1 3 bouee 4 L
13   1024.150    661.839    -85.066          1 3 bouee 4 L
14   1024.131    661.836    -85.366          1 3 bouee 4 L
15   1024.124    661.835    -85.466          1 3 bouee 4 L
16   1024.117    661.834    -85.566          1 3 bouee 4 L
17   1024.110    661.833    -85.666          1 3 bouee 4 L
18   1207.680    707.231     -0.033          1 2 Flotteur Principal
19   1205.502    706.927     -0.089          1 3 bouee 4 L
20   1205.601    706.939     -0.089          1 3 bouee 4 L
21   1205.701    706.951     -0.089          1 3 bouee 4 L
22   1205.403    706.916     -0.089          1 3 bouee 4 L
23   1205.303    706.904     -0.089          1 3 bouee 4 L
24   1205.204    706.892     -0.089          1 3 bouee 4 L
25   1205.105    706.880     -0.089          1 3 bouee 4 L
26   1205.006    706.869     -0.089          1 3 bouee 4 L
27   1204.906    706.857     -0.089          1 3 bouee 4 L
28   1204.807    706.845     -0.089          1 3 bouee 4 L
29   1204.708    706.834     -0.089          1 3 bouee 4 L
30   1204.608    706.822     -0.089          1 3 bouee 4 L
31   1204.509    706.810     -0.089          1 3 bouee 4 L
32   1204.410    706.799     -0.089          1 3 bouee 4 L
33   1204.310    706.787     -0.089          1 3 bouee 4 L
34   1204.211    706.776     -0.089          1 3 bouee 4 L
35   1204.112    706.764     -0.089          1 3 bouee 4 L
36   1204.012    706.753     -0.089          1 3 bouee 4 L
37   1203.913    706.741     -0.089          1 3 bouee 4 L
38   1203.814    706.730     -0.089          1 3 bouee 4 L
39   1203.714    706.719     -0.089          1 3 bouee 4 L
40   1203.615    706.707     -0.090          1 3 bouee 4 L
41   1203.517    706.696     -0.106          1 3 bouee 4 L
42   1203.454    706.689     -0.183          1 3 bouee 4 L
43   1203.424    706.686     -0.279          1 3 bouee 4 L
44   1203.404    706.684     -0.377          1 3 bouee 4 L
45   1203.389    706.683     -0.476          1 3 bouee 4 L
46   1203.376    706.681     -0.575          1 3 bouee 4 L
47   1203.364    706.680     -0.674          1 3 bouee 4 L
48   1203.354    706.679     -0.774          1 3 bouee 4 L
49   1203.344    706.679     -0.873          1 3 bouee 4 L
50   1203.336    706.678     -0.973          1 3 bouee 4 L
51   1203.327    706.677     -1.073          1 3 bouee 4 L
52   1203.319    706.676     -1.173          1 3 bouee 4 L
53   1203.312    706.676     -1.273          1 3 bouee 4 L
54   1203.305    706.675     -1.372          1 3 bouee 4 L
55   1203.297    706.675     -1.472          1 3 bouee 4 L
56   1203.291    706.674     -1.572          1 3 bouee 4 L
57   1203.284    706.674     -1.672          1 3 bouee 4 L
58   1203.277    706.673     -1.772          1 3 bouee 4 L
59   1203.002    706.655     -5.766          1 4 Liaison CMEC-12
60   -260.001     -2.447  -1000.000          1 1 Corps Mort
61    506.897    452.077   -531.365          1 4 Liaison CMEC-12
62    882.647    616.324   -239.438          1 7 CMEC 12 avec eff. ext
63    120.106    241.738   -776.424          1 4 Liaison CMEC-12
64   1203.112    706.668     -6.760         80 5 BACHE
65   1202.761    706.640     -8.757         81 6 Liaison nulle
66   1202.876    706.653     -9.750         82 5 BACHE
67   1023.790    661.786    -89.656         83 6 Liaison nulle
68   1024.045    661.833    -90.622         84 5 BACHE

Nombre d'éléments
67

Description des éléments
1          2          3          6 Liaison bache,1 6
2          7         12          2 Ligne inter bouees,1 6
3          7         13          2 Ligne inter bouees,1 6
4          8          9          2 Ligne inter bouees,1 6
5          9         11          2 Ligne inter bouees,1 6
6          5         11          2 Ligne inter bouees,1 6
7          5          6          2 Ligne inter bouees,1 6
8          6         10          2 Ligne inter bouees,1 6
9          4         10          2 Ligne inter bouees,1 6
10          4         13          2 Ligne inter bouees,1 6
11         12         14          2 Ligne inter bouees,1 6
12         14         15          2 Ligne inter bouees,1 6
13         15         16          2 Ligne inter bouees,1 6
14         16         17          2 Ligne inter bouees,1 6
15          3         17          6 Liaison bache,1 6
16         18         21          4 Liaison Flotteur-Bouee,1 6
17         20         21          2 Ligne inter bouees,1 6
18         57         58          2 Ligne inter bouees,1 6
19         56         57          2 Ligne inter bouees,1 6
20         55         56          2 Ligne inter bouees,1 6
21         54         55          2 Ligne inter bouees,1 6
22         53         54          2 Ligne inter bouees,1 6
23         52         53          2 Ligne inter bouees,1 6
24         51         52          2 Ligne inter bouees,1 6
25         50         51          2 Ligne inter bouees,1 6
26         49         50          2 Ligne inter bouees,1 6
27         48         49          2 Ligne inter bouees,1 6
28         47         48          2 Ligne inter bouees,1 6
29         46         47          2 Ligne inter bouees,1 6
30         45         46          2 Ligne inter bouees,1 6
31         44         45          2 Ligne inter bouees,1 6
32         43         44          2 Ligne inter bouees,1 6
33         42         43          2 Ligne inter bouees,1 6
34         41         42          2 Ligne inter bouees,1 6
35         40         41          2 Ligne inter bouees,1 6
36         39         40          2 Ligne inter bouees,1 6
37         38         39          2 Ligne inter bouees,1 6
38         37         38          2 Ligne inter bouees,1 6
39         36         37          2 Ligne inter bouees,1 6
40         35         36          2 Ligne inter bouees,1 6
41         34         35          2 Ligne inter bouees,1 6
42         33         34          2 Ligne inter bouees,1 6
43         32         33          2 Ligne inter bouees,1 6
44         31         32          2 Ligne inter bouees,1 6
45         30         31          2 Ligne inter bouees,1 6
46         29         30          2 Ligne inter bouees,1 6
47         28         29          2 Ligne inter bouees,1 6
48         27         28          2 Ligne inter bouees,1 6
49         26         27          2 Ligne inter bouees,1 6
50         25         26          2 Ligne inter bouees,1 6
51         24         25          2 Ligne inter bouees,1 6
52         23         24          2 Ligne inter bouees,1 6
53         22         23          2 Ligne inter bouees,1 6
54         19         22          2 Ligne inter bouees,1 6
55         19         20          2 Ligne inter bouees,1 6
56         58         59          5 Liaison Flotteur-CMEC,1 6
57         61         62          1 Ligne Principale,10 6
58         61         63          1 Ligne Principale,10 6
59          8          1          2 Ligne inter bouees,1 6
60         59         64          6 Liaison bache,1 6
61         59         65          7 Liaison inter bache,1 6
62         65         62         10 PE-440m-2emTete,3 6
63         65         66          6 Liaison bache,1 6
64          3         67          7 Liaison inter bache,1 6
65         67         62          9 PE-220m-1erTete,10 6
66         68         67          6 Liaison bache,1 6
67         60         63          1 Ligne Principale,10 6

ENVIRONNEMENT NUMERIQUE
Raideur Additionnelle (N/m)
1000000.000000

Seuil de convergence (N) :
0.100000

Limite de déplacement à chaque itération (m) :
5.000000

Nombre maximum d'itérations :
50000

Dynamique : Pas de temps du calcul (s) :
0.500000

Dynamique : Pas de temps de stockage (s) :
0.500000

Dynamique : Temps de début du stockage (s) :
0.000000

Dynamique : Temps de fin du calcul et du stockage (s) :
10.000000

ENVIRONNEMENT METEOROLOGIQUE ET OCEANIQUE
Courant
	Courant variable
0
		Nombre de points définissant le courant
5				  Profondeur						  Vitesse							  Direction
                    0.00	      1.03	      0.00
                   50.00	      0.54	      1.00
                  150.00	      0.72	     21.00
                  900.00	      0.31	     72.00
                 1000.00	      0.00	     90.00
Houle
	Période (s) :
5.000000

	Hauteur (m) :
0.500000

	Direction par rapport à X (deg) :
0.000000

Hauteur d'eau (m) :
1000.000000

LISTE DES TYPES DE NOEUDS
Nombre de Types :    7

	N° du type                  :  1
	Nom du type                 :   Corps Mort
	Masses X,Y,Z (kg)           :   300.000000 300.000000 300.000000
	Masses ajoutées X,Y,Z (kg)  :   0.000000 0.000000 0.000000
	Longueurs X,Y,Z (m)         :   0.500000 0.500000 0.500000
	Coef. traînée X,Y,Z         :   1.200000 1.200000 1.200000
	Efforts extérieurs X,Y,Z (N):   0.000000 0.000000 0.000000
	Déplacement X,Y,Z           :   1 1 1
	Limites X,Y,Z (m)           :   99.000000 99.000000 99.000000
	Sens des limites X,Y,Z      :   0 0 0


	N° du type                  :  2
	Nom du type                 :   Flotteur Principal
	Masses X,Y,Z (kg)           :   2.355000 2.355000 2.355000
	Masses ajoutées X,Y,Z (kg)  :   21.335000 21.335000 21.335000
	Longueurs X,Y,Z (m)         :   0.347000 0.347000 0.347000
	Coef. traînée X,Y,Z         :   0.604000 0.604000 0.604000
	Efforts extérieurs X,Y,Z (N):   0.000000 0.000000 0.000000
	Déplacement X,Y,Z           :   0 0 0
	Limites X,Y,Z (m)           :   0.000000 0.000000 -0.050000
	Sens des limites X,Y,Z      :   0 0 -1


	N° du type                  :  3
	Nom du type                 :   bouee 4 L
	Masses X,Y,Z (kg)           :   1.435000 1.435000 1.435000
	Masses ajoutées X,Y,Z (kg)  :   2.485000 2.485000 2.485000
	Longueurs X,Y,Z (m)         :   0.169000 0.169000 0.169000
	Coef. traînée X,Y,Z         :   0.604000 0.604000 0.604000
	Efforts extérieurs X,Y,Z (N):   0.000000 0.000000 0.000000
	Déplacement X,Y,Z           :   0 0 0
	Limites X,Y,Z (m)           :   0.000000 0.000000 -0.100000
	Sens des limites X,Y,Z      :   0 0 -1


	N° du type                  :  4
	Nom du type                 :   Liaison CMEC-12
	Masses X,Y,Z (kg)           :   0.635000 0.635000 0.635000
	Masses ajoutées X,Y,Z (kg)  :   0.000000 0.000000 0.000000
	Longueurs X,Y,Z (m)         :   0.040000 0.040000 0.040000
	Coef. traînée X,Y,Z         :   0.500000 0.500000 0.500000
	Efforts extérieurs X,Y,Z (N):   0.000000 0.000000 0.000000
	Déplacement X,Y,Z           :   0 0 0
	Limites X,Y,Z (m)           :   0.000000 0.000000 -0.100000
	Sens des limites X,Y,Z      :   0 0 -1


	N° du type                  :  5
	Nom du type                 :   BACHE
	Masses X,Y,Z (kg)           :   0.505000 0.505000 0.505000
	Masses ajoutées X,Y,Z (kg)  :   0.000000 0.000000 0.000000
	Longueurs X,Y,Z (m)         :   3.000000 0.000000 -2.000000
	Coef. traînée X,Y,Z         :   0.015000 0.000000 0.000000
	Efforts extérieurs X,Y,Z (N):   0.000000 0.000000 0.000000
	Déplacement X,Y,Z           :   0 0 0
	Limites X,Y,Z (m)           :   0.000000 0.000000 -0.100000
	Sens des limites X,Y,Z      :   0 0 -1


	N° du type                  :  6
	Nom du type                 :   Liaison nulle
	Masses X,Y,Z (kg)           :   0.000000 0.000000 0.000000
	Masses ajoutées X,Y,Z (kg)  :   0.000000 0.000000 0.000000
	Longueurs X,Y,Z (m)         :   0.000000 0.000000 0.000000
	Coef. traînée X,Y,Z         :   0.000000 0.000000 0.000000
	Efforts extérieurs X,Y,Z (N):   0.000000 0.000000 0.000000
	Déplacement X,Y,Z           :   0 0 0
	Limites X,Y,Z (m)           :   0.000000 0.000000 -0.100000
	Sens des limites X,Y,Z      :   0 0 -1


	N° du type                  :  7
	Nom du type                 :   CMEC 12 avec eff. ext
	Masses X,Y,Z (kg)           :   0.635000 0.635000 0.635000
	Masses ajoutées X,Y,Z (kg)  :   0.000000 0.000000 0.000000
	Longueurs X,Y,Z (m)         :   0.040000 0.040000 0.040000
	Coef. traînée X,Y,Z         :   0.500000 0.500000 0.500000
	Efforts extérieurs X,Y,Z (N):   0.000000 0.000000 1000.000000
	Déplacement X,Y,Z           :   0 0 0
	Limites X,Y,Z (m)           :   0.000000 0.000000 0.000000
	Sens des limites X,Y,Z      :   0 0 0


LISTE DES TYPES D'ELEMENTS
	Nombre de Types :		10

	N° du type                  :  1
	Nom du type                 :  Ligne Principale
	Module (pa)                 :  2950000000.000000
	Raideur traction (N)        :  334000.000000
	Raideur compression (N)     :  0.334000
	Longueur au repos (m)       :  500.000000
	N° et nom du matériau       :  11 Polyéthylène PE
	Diamètre mécanique (m)      :  0.012000
	Traction/Compression        :  1000000.000000
	Masse volumique (kg/m3)     :  1000.000000
	Diamètre hydrodynamique (m) :  0.012000
	Cd normal                   :  1.200000
	Cd tangentiel               :  0.080000
	Nombre de barres            :  10
	Type de noeud               :  6

	N° du type                  :  2
	Nom du type                 :  Ligne inter bouees
	Module (pa)                 :  1050000000.000000
	Raideur traction (N)        :  298000.000000
	Raideur compression (N)     :  0.298000
	Longueur au repos (m)       :  0.100000
	N° et nom du matériau       :  10 Polypropylène PP
	Diamètre mécanique (m)      :  0.019000
	Traction/Compression        :  1000000.000000
	Masse volumique (kg/m3)     :  917.721000
	Diamètre hydrodynamique (m) :  0.019000
	Cd normal                   :  1.200000
	Cd tangentiel               :  0.080000
	Nombre de barres            :  1
	Type de noeud               :  6

	N° du type                  :  3
	Nom du type                 :  Ligne lests
	Module (pa)                 :  2950000000.000000
	Raideur traction (N)        :  333000.000000
	Raideur compression (N)     :  0.333000
	Longueur au repos (m)       :  5.000000
	N° et nom du matériau       :  11 Polyéthylène PE
	Diamètre mécanique (m)      :  0.012000
	Traction/Compression        :  1000000.000000
	Masse volumique (kg/m3)     :  1000.000000
	Diamètre hydrodynamique (m) :  0.012000
	Cd normal                   :  1.200000
	Cd tangentiel               :  0.080000
	Nombre de barres            :  1
	Type de noeud               :  6

	N° du type                  :  4
	Nom du type                 :  Liaison Flotteur-Bouee
	Module (pa)                 :  2950000000.000000
	Raideur traction (N)        :  837000.000000
	Raideur compression (N)     :  0.837000
	Longueur au repos (m)       :  2.000000
	N° et nom du matériau       :  10 Polypropylène PP
	Diamètre mécanique (m)      :  0.019000
	Traction/Compression        :  1000000.000000
	Masse volumique (kg/m3)     :  917.721000
	Diamètre hydrodynamique (m) :  0.012000
	Cd normal                   :  1.200000
	Cd tangentiel               :  0.080000
	Nombre de barres            :  1
	Type de noeud               :  6

	N° du type                  :  5
	Nom du type                 :  Liaison Flotteur-CMEC
	Module (pa)                 :  2950000000.000000
	Raideur traction (N)        :  837000.000000
	Raideur compression (N)     :  0.837000
	Longueur au repos (m)       :  4.000000
	N° et nom du matériau       :  10 Polypropylène PP
	Diamètre mécanique (m)      :  0.019000
	Traction/Compression        :  1000000.000000
	Masse volumique (kg/m3)     :  917.721000
	Diamètre hydrodynamique (m) :  0.019000
	Cd normal                   :  1.200000
	Cd tangentiel               :  0.080000
	Nombre de barres            :  1
	Type de noeud               :  6

	N° du type                  :  6
	Nom du type                 :  Liaison bache
	Module (pa)                 :  2950000000.000000
	Raideur traction (N)        :  333000.000000
	Raideur compression (N)     :  0.033300
	Longueur au repos (m)       :  1.000000
	N° et nom du matériau       :  11 Polyéthylène PE
	Diamètre mécanique (m)      :  0.012000
	Traction/Compression        :  10000000.000000
	Masse volumique (kg/m3)     :  1000.000000
	Diamètre hydrodynamique (m) :  0.012000
	Cd normal                   :  1.200000
	Cd tangentiel               :  0.080000
	Nombre de barres            :  1
	Type de noeud               :  6

	N° du type                  :  7
	Nom du type                 :  Liaison inter bache
	Module (pa)                 :  2950000000.000000
	Raideur traction (N)        :  2370000.000000
	Raideur compression (N)     :  2.370000
	Longueur au repos (m)       :  3.000000
	N° et nom du matériau       :  11 Polyéthylène PE
	Diamètre mécanique (m)      :  0.032000
	Traction/Compression        :  1000000.000000
	Masse volumique (kg/m3)     :  1000.000000
	Diamètre hydrodynamique (m) :  0.012000
	Cd normal                   :  1.200000
	Cd tangentiel               :  0.080000
	Nombre de barres            :  1
	Type de noeud               :  6

	N° du type                  :  8
	Nom du type                 :  Cordage gainée (94m)
	Module (pa)                 :  2950000000.000000
	Raideur traction (N)        :  2370000.000000
	Raideur compression (N)     :  2.370000
	Longueur au repos (m)       :  94.000000
	N° et nom du matériau       :  11 Polyéthylène PE
	Diamètre mécanique (m)      :  0.032000
	Traction/Compression        :  1000000.000000
	Masse volumique (kg/m3)     :  1000.000000
	Diamètre hydrodynamique (m) :  0.012000
	Cd normal                   :  1.200000
	Cd tangentiel               :  0.080000
	Nombre de barres            :  5
	Type de noeud               :  6

	N° du type                  :  9
	Nom du type                 :  PE-220m-1erTete
	Module (pa)                 :  2950000000.000000
	Raideur traction (N)        :  333000.000000
	Raideur compression (N)     :  0.333000
	Longueur au repos (m)       :  220.000000
	N° et nom du matériau       :  11 Polyéthylène PE
	Diamètre mécanique (m)      :  0.012000
	Traction/Compression        :  1000000.000000
	Masse volumique (kg/m3)     :  954.361000
	Diamètre hydrodynamique (m) :  0.032000
	Cd normal                   :  1.200000
	Cd tangentiel               :  0.080000
	Nombre de barres            :  10
	Type de noeud               :  6

	N° du type                  :  10
	Nom du type                 :  PE-440m-2emTete
	Module (pa)                 :  2950000000.000000
	Raideur traction (N)        :  333000.000000
	Raideur compression (N)     :  0.333000
	Longueur au repos (m)       :  440.000000
	N° et nom du matériau       :  11 Polyéthylène PE
	Diamètre mécanique (m)      :  0.012000
	Traction/Compression        :  1000000.000000
	Masse volumique (kg/m3)     :  954.361000
	Diamètre hydrodynamique (m) :  0.032000
	Cd normal                   :  1.200000
	Cd tangentiel               :  0.080000
	Nombre de barres            :  3
	Type de noeud               :  6

