    Fichier   C:\DEVEL\EXEMPLES\exMart\envoiLionel\Dcp1_dynamique.mdf
                IFREMER - Module DCP - le   14/05/04 - 16:39:02                

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Nombre de noeuds
2

Description des Noeuds
1      0.000      0.000    -10.000          1 1 Type 1 Corps mort
2      0.000      0.000      0.000          2 2 Type 2 Flotteur

Nombre d'éléments
1

Description des éléments
1          1          2          1 Elément 1,5 3

ENVIRONNEMENT NUMERIQUE
Raideur Additionnelle (N/m)
1000000.000000

Seuil de convergence (N) :
1.000000

Limite de déplacement à chaque itération (m) :
1.000000

Nombre maximum d'itérations :
50000

Dynamique : Pas de temps du calcul (s) :
0.500000

Dynamique : Pas de temps de stockage (s) :
0.500000

Dynamique : Temps de début du stockage (s) :
12.000000

Dynamique : Temps de fin du calcul et du stockage (s) :
48.000000

ENVIRONNEMENT METEOROLOGIQUE ET OCEANIQUE
Courant
	Courant uniforme
1
	Direction (deg) :
0.000000

	Vitesse (m/s) :
0.500000

Houle
	Période (s) :
6.000000

	Hauteur (m) :
0.500000

	Direction par rapport à X (deg) :
0.000000

Hauteur d'eau (m) :
10.000000

LISTE DES TYPES DE NOEUDS
Nombre de Types :    3

	N° du type                  :  1
	Nom du type                 :   Type 1 Corps mort
	Masses X,Y,Z (kg)           :   1000.000000 1000.000000 1000.000000
	Masses ajoutées X,Y,Z (kg)  :   1000.000000 1000.000000 1000.000000
	Longueurs X,Y,Z (m)         :   0.500000 0.500000 1.000000
	Coef. traînée X,Y,Z         :   1.200000 1.200000 1.200000
	Efforts extérieurs X,Y,Z (N):   0.000000 0.000000 0.000000
	Déplacement X,Y,Z           :   1 1 1
	Limites X,Y,Z (m)           :   99.000000 99.000000 99.000000
	Sens des limites X,Y,Z      :   0 0 0


	N° du type                  :  2
	Nom du type                 :   Type 2 Flotteur
	Masses X,Y,Z (kg)           :   20.000000 20.000000 20.000000
	Masses ajoutées X,Y,Z (kg)  :   20.000000 20.000000 20.000000
	Longueurs X,Y,Z (m)         :   0.403000 0.403000 0.403000
	Coef. traînée X,Y,Z         :   0.604000 0.604000 0.604000
	Efforts extérieurs X,Y,Z (N):   0.000000 0.000000 0.000000
	Déplacement X,Y,Z           :   0 0 0
	Limites X,Y,Z (m)           :   0.000000 0.000000 0.000000
	Sens des limites X,Y,Z      :   0 0 0


	N° du type                  :  3
	Nom du type                 :   Type 3 Liaison
	Masses X,Y,Z (kg)           :   0.000000 0.000000 0.000000
	Masses ajoutées X,Y,Z (kg)  :   0.000000 0.000000 0.000000
	Longueurs X,Y,Z (m)         :   0.000000 0.000000 0.000000
	Coef. traînée X,Y,Z         :   0.000000 0.000000 0.000000
	Efforts extérieurs X,Y,Z (N):   0.000000 0.000000 0.000000
	Déplacement X,Y,Z           :   0 0 0
	Limites X,Y,Z (m)           :   0.000000 0.000000 0.000000
	Sens des limites X,Y,Z      :   0 0 0


LISTE DES TYPES D'ELEMENTS
	Nombre de Types :		1

	N° du type                  :  1
	Nom du type                 :  Elément 1
	Module (pa)                 :  2950000000.000000
	Raideur traction (N)        :  1000000.000000
	Raideur compression (N)     :  1.000000
	Longueur au repos (m)       :  15.000000
	N° et nom du matériau       :  12 Polyamide PA
	Diamètre mécanique (m)      :  0.020000
	Traction/Compression        :  1000000.000000
	Masse volumique (kg/m3)     :  1025.000000
	Diamètre hydrodynamique (m) :  0.020000
	Cd normal                   :  1.200000
	Cd tangentiel               :  0.080000
	Nombre de barres            :  5
	Type de noeud               :  3

